różnice:

Parametry do:
sceCdBootCertify (0x1a)

PAL (v10, v9, v12, v7, nie w v4 i v3, ale działa):
write 0x17: 0x01 1
write 0x17: 0x5a 90
write 0x17: 0x45 E
write 0x17: 0x43 C

NTSC v9:
write 0x17: 0x01 1
write 0x17: 0x46 70
write 0x17: 0x41 A
write 0x17: 0x43 C

romver pierwsze dwa z ascii na char, ostatnie z następnych pozycji.